**拟审批的建设项目环境影响书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设**  **地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** | **公众参与情况** |
| 1 | 唐河县裕嘉农发有限责任公司年出栏9.1万头生猪养殖项目 | 南阳市唐河县郭滩镇老岗村牛八门 | 唐河县裕嘉农发有限责任公司 | 河南晨鹤环境科技有限公司 | 主要构筑物：公猪舍1栋、后备舍1栋、配种舍8栋、妊娠舍9栋、哺乳舍16栋、保育舍10栋、培育舍7栋，并配套沼气工程，总建筑面积27000m2；沼气的收集、净化与利用设施；沼液综合利用设施；固粪处理区、无害化处理区及其它辅助生产生活设施；办公附属设施和职工宿舍。  建设规模：年出栏9.1万头商品仔猪。  主要设备：饮水器、风机、饲料罐、降温水帘、高压水枪、固液分离机等生产设备。  原辅材料：成品全价饲料、疫苗、除臭剂、EM制剂、脱硫剂及消毒剂等。  生产工艺：配种→妊娠→分娩哺乳→仔猪保育→检验称重→出售；  清粪方法采用经环保部认定的清粪工艺（环办函【2015】425号） | 1.废水污染防治措施：本项目采用环保部认定的清粪工艺，项目废水经“固液分离+全封闭厌氧塘”处理后，沼气火炬燃烧，沼液暂存于沼液储存池内施肥季节用于周围农田施肥，非施肥季节在沼液储存池中储存是可行的，能够做到沼气沼液沼渣的完全综合利用。  2.大气环境污染防治措施：本项目在猪舍采用定期冲圈、定期喷洒除臭剂、饲料添加EM制剂等，恶臭去除效率99%；固粪处理区采用定期喷洒除臭剂，去除效率可达到60%；污水处理站收集池加盖、沼液储存池覆膜等措施，可以有效避免恶臭气体的逸散。同时，喷洒除臭剂，并场区加强绿化。无害化处理恶臭气体经负压集气+UV光解+除臭喷淋塔处理后通过15m高排气筒达标排放。  3.噪声污染防治措施：本项目噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理措施，有机肥基料生产设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70-90db（A）。在采取基础减震及隔声等措施处理后，场界能够达标排放。  4.固体废物污染防治措施：项目一般固体废物设置规范的临时堆存场地，采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施；病死猪只每天定期有密闭罐车运至厂区内无害化处理车间进行化制处理；危险废物按照处置规范要求集中收集后定期交由有危废资质单位进行处置。 | 本项目采取两次网上公示、张贴公示、走访村民、登报等形式开展公众意见调查。结果显示， 被调查者均持支持态度，无反对意见 |