拟审批的建设项目环境影响报告表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 1 | 年产55万米水泥管、18万方透水彩砖生产线建设项目  | 南阳市唐河县兴唐街道办事处大张庄村委欧庄 | 唐河县恒泰水泥制品厂 | 河北绿疆环境科技有限公司 | 项目投资200万元主要建设内容包括密闭生产车间、原料库及配套环保设施。建成后，每年可生产水泥管55万米，透水彩砖18万方。 | （1）大气环境：项目配料仓进料、搅拌机进料工序粉搅拌设备安置在密闭车间内，各产尘点废气分别通过集气系统收集至袋式除尘器处理通过15m高排气筒排放，排放浓度满足《河南省地方标准 水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1 中水泥仓及其他通风设备排放浓度限值要求。项目砂石物料全部进入密闭车间存放，并安装喷雾设施，生产车间密闭，输送廊道密闭，地面及时清扫洒水，在采取上述措施后，外排粉尘量较少，对周围环境影响不大。（2）水环境：本项目产生的废水主要为车辆设备冲洗水、养护废水和生活污水。车辆设备冲洗废水、养护废水经沉淀池处理后循环利用不外排。生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网汇入唐河县污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入唐河，对周边水环境影响较小。1. 声环境：

本项目的噪声主要来源于设备运行产生的噪声，隔声减震后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，对周围环境影响不大。（4）固体废物：项目营运期固体废物主要为除尘器收集粉尘、搅拌机清理废料、沉淀池沉渣和生活垃圾。除尘器收集的粉尘、搅拌机清理的废料均可收集后回用于生产，沉淀池沉渣外运用做铺路材料。生活垃圾由环卫部门定期清运。项目固废在经过相应的处理措施处理后，均能妥善处置，不会产生二次污染，对环境的影响不大。 |