**拟审批的建设项目环境影响表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 1 | 唐河县泰境建材有限公司年处理300万吨尾矿废料、建筑垃圾资源综合利用项目 | 唐河县湖阳镇湖阳街南头 | 唐河县泰境建材有限公司 | 云南明空环保科技有限公司 | 建设内容：总占地23300平方米，利用厂区现有部分用房，新建2座生产车间，辅助工程利用现有：办公用房1座，临时休息用房1座，一般固废暂存间1座，杂物间1座等，公用工程：供电、供水等，环保工程：化粪池、沉淀池和袋式除尘器等。建设规模：年处理300万吨尾矿废料、建筑垃圾 | 1. 大气环境污染防措施：

鄂破机进出料口（集气罩引入除尘器），破进出料口（集气罩引入除尘器），筛分机进料口（集气罩引入除尘器）、顶部（全封闭集气引入除尘器）、出料口（集气罩引入除尘器），粉尘经收集引至1套袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒外排。项目共设置2个生产车间，2条生产线，设置2套除尘设施，每条生产线1套。1. 废水污染防治措施：

生活废水经化粪池处理后，用于附近农田施肥，不外排；洗沙废水设置沉淀池3座（每座350m³），废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；车辆轮胎冲洗水设置1套车辆自动冲洗装置和两级沉淀池（35m³）。1. 固体废物污染防治措施：

职工生活垃圾设置垃圾桶若干，用于职工生活垃圾及一般固废的收集；固废暂存间建筑面积100㎡，用于存储泥饼；收尘器收集的粉尘收集后外售综合利用；沉淀池的沉渣经板框压滤机压滤成泥饼，暂存后可外售用于搅拌站或水泥砖厂使用。1. 噪声污染防治措施：

本项目噪声主要为机械设备运转产生的噪声，在采取基础减震及隔声等措施处理后，能够达标排放。 |