**拟审批的建设项目环境影响表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 1 | 河南澳峻商贸有限公司年产10000吨结构件建设项目 | 南阳市唐河县大河屯镇李湾村 | 河南澳峻商贸有限公司 | 洛阳焦点环保科技有限公司 | 建设内容：本项目总投资3500万元，占地面积41706.88m2，本项目主要主体工程：生产车间（1F钢结构厂房，占地面积15840m2）、4号车间（1F钢结构厂房，占地面积1650m2）；辅助工程：办公楼（3F砖混结构，占地面积576m2）、员工休息室（4F砖混结构，占地面积378m2）等；主要设备：焊机、组立机、抛丸机、喷漆房等。  建设规模：年产10000吨结构件 | **1、大气环境污染防措施：**  下料切割工序产生的粉尘：生产车间全密闭，在切割区设置4台双臂移动式焊烟净化器，切割烟尘经移动式焊烟净化器处理，尾气车间无组织排放；焊接工序产生的烟尘：在每个。常焊接点位区域各配备一台移动式焊烟净化器（共35台），焊接烟尘经净化后在车间内无组织排放；打磨工序产生的粉尘：抛丸车间二次密闭，产生的废气经钢丸回收装置处理后再通过一套袋式除尘器处理后经1根15米高排气筒（DA001）排放；喷漆工序产生的废气：喷漆间二次密闭，调漆、喷漆、晾干工序均在喷漆间内进行；产生的废气采用“干式漆雾箱+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧”处理，废气经处理后通过一根15米高排气筒（DA002）排放；食堂油烟：灶头上方设置集气罩，油烟通过小型油烟净化器处理后经过一根高于所在建筑物1m的排气筒（DA003）排放；无组织废气：生产车间全密闭，厂区及车间定期清扫、洒水降尘等。  **2、废水污染防治措施：**  职工生活污水：经隔油池（5m3）处理后的食堂废水同其他生活污水一起经化粪池（50m3）处理后，用于周边农田施肥，综合利用不外排。  **3、固体废物污染防治措施：**  职工生活垃圾：厂区内设置生活垃圾收集桶，委托环卫部门定期清运处理；化粪池污泥：定期清掏用于周边农田施肥；废包装袋：收集后暂存固废暂存区（100m2），定期外售；废边角料：收集后暂存固废暂存区（100m2），定期外售；除尘器收集的粉尘：定期清理后交由环卫部门处置；废焊渣：收集后装袋暂存固废暂存区，定期外售；雨水沉淀池沉渣：收集后外运用于修路；废催化剂：更换后由厂家直接回收进行再生利用；废活性炭、废油漆、固化剂、稀释剂包装桶、废漆渣：设置危废暂存间一座（100m2），危废收集后分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。  **4、危险废物污染防治措施：**  废活性炭、废油漆、固化剂、稀释剂包装桶、废漆渣：设置危废暂存间一座（100m2），危废收集后分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。  **5、噪声污染防治措施：**  选用低噪设备、车间隔声、设备基础减振，加强设备的维护和保养。 |
| 2 | 集中处理祁仪镇废旧矿区石料年产100万吨机制砂、50万吨石子项目 | 南阳市唐河县祁仪镇乡村振兴产业园 | 唐河县鑫垚矿产资源开发有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 唐河县鑫垚矿产资源开发有限公司拟投资2300万元，在南阳市唐河县祁仪镇乡村振兴产业园建设年产100万吨机制砂、50万吨石子项目，项目新建厂房进行生产，项目占地面积13334平方米，厂房建筑面积2000平方米。 | **1、大气环境** 上料、鄂破、圆锥破、筛分粉尘设置集气罩，经袋式除尘器处理后15m排气筒排放。对周围大气环境影响较小。  **2、水环境**  车辆冲洗水设置沉淀池，循环利用不外排；洗砂废水设置絮凝罐，循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后清理肥田；初期雨水收集到沉淀池，用于厂区绿化用水等；厂房喷淋废水全部蒸发，不外排。对水体影响较小。  **3、声环境** 主要为破碎机和筛分机等设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。  **4、固体废物**  除尘器粉尘收集后外售；车辆冲洗废水沉淀池沉渣压滤后外售；洗砂废水污泥压滤后外售；化粪池污泥清理肥田；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。项目固废对周围环境影响较小。 |