**拟审批的建设项目环境影响表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 1 | 唐河县骏然建材有限公司年产5万吨石英砂建设项目 | 唐河县湖阳镇马洼村66号 | 唐河县骏然建材有限公司 | 河南正珩环保科技有限公司 | 本项目总投资100万元，租赁空置厂房及生活办公用房约3080m2，建设唐河县骏然建材有限公司年产5万吨石英砂建设项目。项目主要生产工艺：原料-鄂破-锤破-除铁-分级筛分-成品入库；主要生产设备有：颚式破碎机、锤式破碎机、除铁机、筛分机。 | **1、大气环境污染防措施：**（1）给料、鄂破、锤破、筛分工序废气：集气罩+袋式除尘器（TA001）+15m排气筒（DA001）；食堂油烟：经油烟净化装置处理后通过烟囱排放；无组织废气：采取车间密闭及密闭输送，安装喷雾抑尘等措施。**2、废水污染防治措施：**（1）车辆冲洗水经沉淀池（容积约10m3）处理后，循环利用；（2）生活污水：食堂废水经新建隔油池（容积约1m3）与生活污水依托南阳和吉商贸有限公司化粪池（容积约10m3）处理后，定期清掏用于农田施肥；（3）生活污水经化粪池（容积约5m3）处理后农肥利用。**3、固体废物污染防治措施：**（1）一般固体废物：设一般固废间（5m2），除尘器尘灰、车辆冲洗沉淀池沉渣外运建材厂综合利用；磁选废渣定期外售；生活垃圾经垃圾箱收集，由环卫部门定期清运。 （2）危险废物：设危废暂存间（5m2），设备维护保养过程产生的废润滑油及废润滑油桶委托有资质单位处置。**4、噪声污染防治措施：**选用低噪声设备、基础减振、设备定期维护等。 |