**拟审批的建设项目环境影响表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 1 | 唐河县恒鸿建材有限公司建筑材料生产项目 | 唐河县伏牛路与台北路交叉口向南50米（河南省力泰阀门制造有限公司院内） | 唐河县恒鸿建材有限公司 | 洛阳焦点环保科技有限公司 | 本项目总投资6000万元，占地面积20000m2，本项目主要主体工程：利用现有车间布置熔炼、浇铸、制芯、喷漆、打磨和抛丸等生产线，依托现有原料仓库和成品仓库，依托现有办公用房；主要设备：中频电炉、制芯机、浇铸机、抛丸机等。建设规模：年产2万吨机械配件 | **1、大气环境污染防措施：**  （1）原料倾倒入搅拌仓时产生的粉尘和搅拌、包装过程产生的粉尘：搅拌机投料口（5个）上方设置集气罩和卸料口（3个）二次密闭后上方设置集气管道，搅拌机呼吸口直连废气收集管道，生产过程产生的粉尘经集气管道统一集气收尘，经脉冲袋式除尘器（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放。  （2）无组织废气：2个筒仓顶部各设置1个仓顶除尘器，卸料过程产生的粉尘经仓顶除尘器处理后在密闭车间内以无组织形式排放；车间地面硬化并定期清扫，车间封闭，车间车辆出入口安装硬质门，通常状态下保持车间门窗处于常闭状态，车间门口设置洗车装置等。  **2、废水污染防治措施：**  散机清洗废水经沉淀池（10m3）处理后回用于产品混合用水，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池（2m3）沉淀后循环使用，不外排；生活污水依托河南省力泰阀门制造有限公司现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入唐河县污水处理厂进一步处理达标后排入唐河。  **3、固体废物污染防治措施：**  一般固废：（1）职工生活垃圾：厂区内设置生活垃圾收集桶，委托环卫部门定期清运处理。（2）化粪池污泥：定期清掏，用于厂区绿化。（3）除尘器收集的粉尘：收集后回用于生产。（4）废包装材料：收集后暂存车间内的固废暂存间，定期外售进行资源化利用。（5）沉淀池沉渣：定期清理后直接回用于生产，不存储。  **4、噪声污染防治措施：**  选用低噪声设备、基础减振、隔声门窗、设备定期维护等。 |