**拟审批的建设项目环境影响表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 1 | 年产1.5万吨石英砂建设项目 | 唐河县毕店镇毕店村 | 南阳市洋发石英有限公司 | 河南正珩环保科技有限公司 | 本项目总投资60万元，租赁场地及厂房，建设年产1.5万吨石英砂建设项目。项目主要生产工艺：鄂破-滚筒筛水洗-酸洗-酸洗后水洗-滚筒筛水洗-人工分拣-锤破-磁选-分级筛分-色选-成品入库；主要生产设备有：颚式破碎机、滚筒水洗筛、锤式破碎机、振动筛、磁选机、色选机。 | **1、大气环境污染防措施：**  （1）鄂破工序废气：集气罩+覆膜袋式除尘器（TA001）+15m排气筒（DA001）；  （2）锤破、筛分及色选工序废气：集气罩+覆膜袋式除尘器（TA002）+15m排气筒（DA002）；  （3）酸洗工序废气：集气管道+二级碱液喷淋塔（TA003）+15m排气筒（DA003）；  无组织废气：采取车间密闭及密闭输送，安装喷雾抑尘等措施。  **2、废水污染防治措施：**  （1）车辆冲洗水经沉淀池（容积约10m3）处理后，循环利用；  （2）酸洗后水洗废水、水洗筛水洗废水、半成品堆存区渗滤液、沉渣压滤废水、二级碱液喷淋塔废水经综合池（中和池1座和沉淀池2座，总容积约1980m3）处理后循环利用；  （3）生活污水经化粪池（容积约5m3）处理后农肥利用。  **3、固体废物污染防治措施：**  （1）一般固体废物：设一般固废间（50m2），除尘器尘灰、综合池沉渣、车辆冲洗沉淀池沉渣外运建材厂综合利用；磁选废渣定期外售；生石灰、絮凝剂废包装袋定期外售；生活垃圾经垃圾箱收集，由环卫部门定期清运。  （2）危险废物：设危废暂存间（10m2），片碱废包装袋、废酸液、废润滑油及废润滑油桶委托有资质单位处置。  **4、噪声污染防治措施：**  选用低噪声设备、基础减振、设备定期维护等。 |