|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 唐河县美孚加油站新建项目 | 南阳市唐河县城郊乡刘马洼村 | 唐河县美孚加油站  | 河南普清环保科技有限公司  |  建设内容：本项目总投资25万元，占地面积1133.5㎡，主要建设主体工程：1座钢结构罩棚等，辅助工程：站房1座等，公用工程：供电、供水等，环保工程：化粪池和卸油和加油油气回收系统等。 | 水环境生活污水经化粪池（2m3）处理后，由抽粪车定期清掏，用于周边农田施肥。2、气环境卸油、储油、加油设置2套加油油气回收装置和1套卸油油气回收系统。3、声环境本项目噪声主要来自加油泵、车辆等生产设备，源强约为70~80dB（A），经基础减振距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类和4类标准。 4、固体废物 职工生活由当地环卫部门统一集中处置；油罐油泥定期由资质单位清理并外运。 |